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H3C华为交换机配置命令大全
第1章 H3C产品介绍
1.1 产品简介
[bookmark: _GoBack]随着Internet（因特网）的高速发展，人们对通信的需求已逐渐从传统的电话、传真、电报等低速业务向高速的Internet接入、可视电话、视频点播等宽带业务领域延伸，用户对上网速率的需求也越来越高。在这种需求条件下，以太网接入因其成本低、速度高、使用简单而倍受市场的关注。面对宽带网络建设的迅猛发展，华为公司根据不同的客户类型需求，推出了Quidway系列以太网交换机。
Quidway S2008B/Quidway S2016B/Quidway S2026B以太网交换机是华为公司自主开发的三款二层线速以太网交换产品，它除了能提供传统以太网的功能外，还针对楼道级交换机的特点，从软件、硬件及结构造型等方面进行了优化设计，因而特别适合于以太网宽带接入的要求。
Quidway S2008B/Quidway S2016B以太网交换机均为44mm高的盒式设备，可以壁挂安装。S2008B以太网交换机提供8个固定的10/100Base-TX自适应端口，S2016B以太网交换机提供16个固定的10/100Base-TX自适应端口，此外两者都提供1个10/100Base-TX自适应上行端口及1个用于配置的Console口。另外S2016B以太网交换机还提供1个扩展模块插槽，可选插100Base-FX多模光纤接口模块或100Base-FX单模光纤接口模块。
Quidway S2026B以太网交换机为42mm高的盒式设备，可以壁挂安装，也可以通过19英寸机架安装。Quidway S2026B以太网交换机提供24个固定的10/100Base-TX自适应端口、1个100Base-TX上行端口（实际为1个100Base-TX上行端口复用为1个MDIX端口和1个MDI端口，同时只能有1个端口工作）、1个用于配置的Console口和1个扩展模块插槽，可选插100Base-FX多模光纤接口模块或100Base-FX单模光纤接口模块。

Quidway S2008B/Quidway S2016B/Quidway S2026B以太网交换机支持：
l 宽带小区以太网接入
l 企业网和园区网组网
l 组播服务，支持组播音频/视频服务
在本手册中，Quidway S2008B/Quidway S2016B/Quidway S2026B以太网交换机简称为S2000B系列以太网交换机。
1.2 功能特性列表
表1-1 功能特性列表
业务
实现
线速二层交换
所有端口支持线速转发
交换容量：1.8Gbps/3.6Gbps/5.2Gbps（S2008B/S2016B/S2026B）
包转发率：1.3Mpps/2.6Mpps/3.9Mpps（S2008B/S2016B/S2026B）
交换模式：存储转发模式（Store and Forward）
VLAN（Virtual Local Area Network）：最多支持32个基于端口的VLAN
QoS（Quality of Service）：按端口设置转发优先级，支持2个优先级设置
端口汇聚
S2016B支持Ethernet0/15和Ethernet0/16两个端口的汇聚
S2026B支持Ethernet0/23和Ethernet0/24两个端口的汇聚
端口镜像
支持基于端口的镜像，将特定端口的流量全部复制到监控端口
本文源自誉天IT论坛：http://bbs.yutianedu.com
MAC地址表：地址自学习
地址表规格：
最多支持4K个单播MAC地址，2个组播MAC地址（HGMP启动后将占用ID为0的组播地址，如果该地址已存在，则会被覆盖）
流控
支持IEEE 802.3x流控（全双工）
支持背压式流控（半双工）
加载与升级
支持通过串口以XModem协议实现加载升级
支持通过华为组管理协议HGMP（Huawei Group Management Protocol）实现远程加载升级
管理
支持命令行接口CLI（Command Line Interface）配置
支持通过Console口配置
支持HGMP Client
维护
支持状态查询信息输出
支持通过HGMP进行远程维护
支持上行端口远端馈电（仅限于S2008B/S2016B直流设备）

第2章 登录以太网交换机
2.1 命令行接口
S2000B系列以太网交换机向用户提供一系列的配置命令以及命令行接口，以方便用户配置和管理。命令行接口有如下特性：
通过Console口进行本地配置。
通过HGMP进行远程配置。
配置命令分参观级别和监控级别保护，确保未授权用户无法侵入交换机。
用户可以随时键入“?”以获得在线帮助。
提供种类丰富、内容详尽的调试信息，帮助诊断网络故障。
提供类似Doskey的功能，可以执行某条历史命令。
命令行解释器对关键字采取不完全匹配的搜索方法，用户只需键入无冲突关键字即可解释，如display命令，键入disp即可。
2.1.1 命令行视图
S2000B系列以太网交换机的命令行视图是针对不同的配置要求实现的，它们之间有联系又有区别，比如，与S2000B系列建立连接即进入用户视图，它只完成查看运行状态和统计信息的简单功能，再键入system-view进入系统视图，在系统视图下，可以键入不同的命令进入相应的视图。
命令行提供如下视图：
用户视图
系统视图
用户界面视图
VLAN视图
以太网端口视图
视图关系简图如图2-1所示： 图2-1 视图关系简图
各命令视图的功能特性、进入各视图的命令等细则如表2-1所示。
表2-1 命令视图功能特性列表
视图
功能
提示符
进入命令
退出命令
用户视图
查看交换机的简单运行状态和统计信息
查看交换机的全部运行状态和统计信息，进行文件管理和系统管理
<Quidway>
与交换机建立连接即进入
quit断开与交换机连接
系统视图
配置系统参数
[Quidway]
在用户视图下键入system-view
quit返回用户视图
return返回用户视图
以太网端口视图
配置以太网端口参数
[Quidway-Ethernet0/1]
固定以太网端口视图：在系统视图下键入interface ethernet0/1
quit返回系统视图
return返回用户视图
[Quidway-Ethernet1/1]
扩展百兆以太网端口视图：在系统视图下键入interface ethernet 1/1
VLAN视图
配置VLAN参数
[Quidway-vlan1]
在系统视图下键入vlan 1
quit返回系统视图
return返回用户视图
用户界面视图
配置用户界面参数
[Quidway-ui-aux0]
在系统视图下键入user-interface aux
quit返回系统视图
return返回用户视图
2.1.2 设置用户分级保护密码
为了防止未授权用户的非法侵入，S2000B系列以太网交换机将用户分为两个级别：参观级别和监控级别。从串口登录上以太网交换机后就只见进入参观用户，仅能执行简单的查询操作；监控级别的用户则可以执行监控、配置、管理等操作。
在使用super命令从参观级别用户切换到监控级别用户时，要进行用户身份验证，即需要输入切换口令（如果用户已经使用命令super password password设置了切换口令）。为了保密，用户在屏幕上看不到所键入的口令，如果三次以内输入正确的口令，则切换到监控级别用户，否则保持原用户级别不变。
请在系统视图下进行下列配置。
表2-2 设置用户分级保护密码
操作
命令
切换用户级别至监控级
super
设置切换用户级别密码
super password password
取消切换用户级别密码
undo super password
命令中的参数含义如下：
password：明文字符串，取值范围为1～16个字符。
& 说明：
(1) 密码区分大小写。
(2) 如果用户丢失了super密码，请与代理商联系。
例：在系统视图下设置切换用户级别密码为Quidway。
<Quidway> super
<Quidway> system-view
[Quidway] super password Quidway
2.1.3 设置终端屏幕一屏显示的行数
当某命令显示信息的行数多于一屏能够显示的范围时，可以使用以下命令设置用户终端上屏幕一屏显示的行数，以便将信息分成几段，方便查看。请在用户界面视图下进行下列配置。
表2-3 设置终端屏幕行数
操作
命令
设置用户终端上屏幕一屏显示的行数
screen-length screen-length
恢复用户终端上屏幕一屏显示的行数为缺省值
undo screen-length
命令中的参数含义如下：
screen-length：用户终端一屏显示的行数，取值范围为0～512。
缺省情况下，用户终端屏幕一屏显示25行。
& 说明：
screen-length 0表示关闭分屏功能。
例：将终端线的屏幕一屏显示行数设置为30。
[Quidway] user-interface aux
[Quidway-ui-aux0] screen-length 30
2.1.4 命令行在线帮助
命令行接口提供如下几种在线帮助：
l 完全帮助
l 部分帮助
通过上述各种在线帮助能够获得帮助信息，分别描述如下：
(1) 在任一视图下，键入<?>获取该视图下所有的命令及其简单描述。
<Quidway> ?
Monitor view commands:
debugging Enable system debugging functions
display Display running system information
quit Exit from current command view
reboot Reset slot
reset Reset all ethernet interfaces counter information
save Save current configuration
super Enter the monitor view with specified priority level
system-view Enter the system view
undo Cancel current setting
(2) 键入一命令，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为关键字，则列出全部关键字及其简单描述。
<Quidway>display ?
current-configuration Current configuration
diagnostic-information System information for diagnosis
hgmp Hgmp information
interface Interface status and configuration information
link-aggregation Ports aggregation mode
mac-address Configure MAC address
memory Display mem info
monitor Display the monitor port
qos-info Display Qos information
saved-configuration The saved configuration information
version System hardware and software version information
vlan Vlan configuration information
(3) 键入一字符串，其后紧接<?>，列出以该字符串开头的所有命令。
<Quidway>debugg?
Monitor view commands:
debugging Enable system debugging functions
(4) 键入一命令，后接一字符串紧接<?>，列出命令以该字符串开头的所有关键字。
<Quidway> display ver?
version System hardware and software version information
(5) 输入一命令的前面几个字母，键入<Tab>键则会将该命令的字符串补全。
<Quidway> dis<Tab>
<Quidway> display
& 说明：
如果以输入的字母打头的命令不唯一，则无法联想出命令。
2.1.5 命令行错误信息
所有用户键入的命令，如果通过语法检查，则正确执行，否则向用户报告错误信息，常见错误信息参见表2-4。
表2-4 命令行常见错误信息表
英文错误信息
错误原因
Unrecognized command
没有查找到命令
没有查找到关键字
参数类型错
参数值越界
Incomplete command
输入命令不完整
Too many parameters
输入参数太多
Ambiguous command
输入参数不明确
2.1.6 历史命令
命令行接口提供类似Doskey功能，将用户键入的历史命令自动保存，用户可以随时调用命令行接口保存的历史命令，并重复执行。命令行接口为每个用户最多可以保存10条历史命令。操作如表2-5所示。
表2-5 访问历史命令
操作
按键
结果
访问上一条历史命令：上光标键
如果还有更早的历史命令，则取出上一条历史命令。
访问下一条历史命令：下光标键
如果还有更晚的历史命令，则取出下一条历史命令。
& 说明：
用光标键对历史命令进行访问，在Windows 3.X的Terminal下是有效的，但对于Windows 9X的超级终端，↑、↓光标键无效，这是由于Windows 9X的超级终端对这两个键作了不同解释所致，这时可以用组合键<Ctrl+P>和<Ctrl+N>来代替↑、↓光标键达到同样目的。
2.1.7 编辑特性
命令行接口提供了基本的命令编辑功能，支持多行编辑，每条命令的最大长度为256个字符，如表2-6所示。
表2-6 编辑功能表
按键
功能
普通按键
若编辑缓冲区未满，则插入到当前光标位置，并向右移动光标。
退格键Backspace
删除光标位置的前一个字符，光标前移。
2.1.8 显示特性
在一次显示信息超过一屏时，提供了暂停功能，这时用户可以有两种选择，如表2-7所示。
表2-7 显示功能表
按键或命令
功能
暂停显示时键入<Ctrl+C>
退出显示
暂停显示时键入除<Ctrl+C>外的其他键
继续显示下一屏信息
2.2 通过Console口搭建配置环境
2.2.1 配置环境搭建
第一步：如图2-2所示，建立本地配置环境，只需将微机（或终端）的串口通过配置电缆与以太网交换机的Console口连接。
图2-2 通过Console口搭建本地配置环境
第二步：在微机上运行终端仿真程序（如Windows 3.X的Terminal或Windows 9X的超级终端等），设置终端通信参数为波特率9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控，并选择终端类型为VT100，如图2-3至图2-5所示。
图2-3 新建连接
图2-4 连接端口设置
图2-5 端口通信参数设置
第三步：终端上显示以太网交换机自检信息，自检结束后提示用户键入回车，直到出现命令行提示符（如<Quidway>）。
第四步：键入命令，配置或查看以太网交换机的运行状态，需要帮助可以随时键入“?”，关于具体的命令请参考以后各章节。
2.2.2 配置Console口传输速率
当通过Console口访问S2000B系列以太网交换机时，用户可以使用以下命令配置Console口的传输速率。
请在用户界面视图下进行下列配置。
表2-8 配置Console口传输速率
操作
命令
配置Console口传输速率
speed speed-value
恢复Console口的传输速率为缺省值
undo speed
命令中的参数含义如下：
speed-value：Console口的传输速率值，支持的传输速率为：9600bit/s、115200bit/s。
缺省情况下，Console口的传输速率为9600bit/s。
例：配置Console口的传输速率为9600bit/s。
[Quidway] user-interface aux
[Quidway-ui-aux0] speed 9600
2.3 通过HGMP搭建配置环境
& 说明：
S2000B系列以太网交换机可以采用该方式进行远程配置和维护管理。
2.3.1 HGMP协议简介
华为组管理协议HGMP（Huawei Group Management Protocol）实现对设备的集中管理。目前HGMP有两个版本：V1和V2，S2000B系列支持HGMP V1。HGMP V1分为HGMP Server和HGMP Client。HGMP Server在管理设备上实现，主要是提供人机命令输入接口，控制维护命令的显示，同时提供一定的数据结构以存储其下挂的多台以太网交换机的相关信息。HGMP Client则主要要求根据管理设备下发的维护和查询命令作出相应的处理，同时保证与管理设备之间的通信。S2000B系列作为HGMP Client，接受管理设备的管理和维护。
通过管理设备维护和管理S2000B系列的过程可以参见管理设备（例如S3000系列以太网交换机）的用户手册中HGMP Server配置的描述。
2.3.2 配置环境搭建
HGMP配置环境示意图如图2-6所示。
图2-6 HGMP配置环境示意图
2.3.3 HGMP协议配置
注意：
S2000B系列以太网交换机作为HGMP Client时，必须要通过固定的上行端口与管理设备相连。
对于S2008B，这些上行端口包括Ethernet0/8、Ethernet0/9。
对于S2016B，这些上行端口包括Ethernet0/15、Ethernet0/16、Ethernet0/17、Ethernet1/1。
对于S2026B，这些上行端口包括Ethernet0/23、Ethernet0/24、Ethernet0/25、Ethernet1/1。
必须先启动HGMP，才可以通过HGMP协议对S2000B系列以太网交换机进行配置。
可以使用下面的命令在S2000B系列以太网交换机上启动HGMP Client。
请在系统视图下进行下列配置。
表2-9 开启/关闭HGMP
操作
命令
开启HGMP
hgmp enable
关闭HGMP
hgmp disable
使用命令hgmp enable将开启HGMP协议，需要重启交换机后才能生效，hgmp disable命令亦然。在HGMP协议开启的情况下，shutdown命令在交换机与管理设备相连的上行端口上无效（即在上行端口上使用shutdown命令后此端口会自动被HGMP协议重新开启）。
HGMP启动后将占用ID为0的组播地址（若该地址已存在，则被覆盖），此时用户只能配置一个组播地址表项，具体配置组播地址的描述请参见本书6.1.3节。
需要注意的是，设备启动后的HGMP运行状态由上次的HGMP设置决定。在开启或关闭HGMP协议后，必须重新启动以太网交换机才能生效。
缺省情况下，HGMP是启动的，即必须通过HGMP Server对设备进行配置。如果想直接通过命令行进行配置，则必须使用hgmp disable命令关闭HGMP功能。

第3章 端口配置
3.1 以太网端口简介
S2008B以太网交换机提供8个固定的10/100Base-TX自适应端口，S2016B以太网交换机提供16个固定的10/100Base-TX自适应端口，此外两者都提供1个10/100Base-TX自适应上行端口及1个用于配置的Console口。S2026B以太网交换机提供24个固定的10/100Base-TX自适应端口，1个100Base-TX上行端口（实际为1个100Base-TX上行端口复用为1个MDIX端口和1个MDI端口，同时只能有1个端口工作）及1个用于配置的Console口。另外S2016B/S2026B以太网交换机还提供1个扩展模块插槽，可选插100Base-FX多模光纤接口模块或100Base-FX单模光纤接口模块。
S2000B系列以太网交换机支持的以太网端口特性如下：
10/100Base-TX以太网端口可以工作在半双工、全双工、自协商模式下。在自协商模式时支持MDI/MDIX自适应，并且能够与其他网络设备协商确定工作方式和速率，自动选择最合适的工作方式和速率，从而大大简化系统的配置和管理。
100Base-FX多模/单模以太网端口的速率及工作模式不需用户进行配置，速率均为100Mbit/s，工作在全双工模式下。100Base-FX多模以太网端口可以为用户提供1个百兆多模光端口；100Base-FX单模以太网端口可以为用户提供1个百兆单模光端口。
几种以太网端口的配置基本相同，下面一起介绍。
注意：
(1) S2026B以太网交换机的100Base-TX上行端口不支持MDI/MDIX自适应，需要根据网线类型接相应的上行端口。
(2) 100Base-FX多模/单模以太网端口的工作模式由系统设置为100Mbit/s、全双工工作模式，不允许将工作模式设置成10Mbit/s或者半双工工作模式。
3.2 以太网端口配置
要配置以太网端口的相关特性参数，首先要进入以太网端口视图，然后对相关参数进行配置。
以太网端口配置包括：
进入以太网端口视图
打开/关闭以太网端口
设置以太网端口为自协商方式
设置以太网端口速率和双工状态
设置以太网端口的流量控制
3.2.1 进入以太网端口视图
要对以太网端口进行配置，首先要进入以太网端口视图。
请在系统视图下进行下列配置。
表3-1 进入以太网端口视图
操作
命令
进入以太网端口视图
interface { interface_type interface_num | interface_name }
命令中的参数含义如下：
interface_type：端口类型，在S2000B系列以太网交换机中只有ethernet。
interface_num：端口号，采用槽位编号/端口编号的格式。S2008B以太网交换机的槽号只能取0，端口号取值范围为1～9。S2016B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～17；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。S2026B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～25；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。
interface_name：端口名，表示方法为端口类型+端口号（槽位编号/端口编号）。
例：进入Ethernet0/3以太网端口视图。
[Quidway] interface ethernet0/3
[Quidway-Ethernet0/3]
3.2.2 打开/关闭以太网端口
以太网交换机启动后，用户可以根据实际需要使用以下的命令打开或关闭以太网端口。当端口出现工作状态不正常时，可以使用shutdown命令将端口先关闭，之后再使用undo shutdown命令启动端口，这样有可能使端口恢复正常。
请在以太网端口视图下进行下列配置。
表3-2 打开或关闭以太网端口
操作
命令
关闭以太网端口
shutdown
打开以太网端口
undo shutdown
缺省情况下，端口为打开状态。
例：关闭以太网端口Ethernet0/3后再打开该端口。
[Quidway-Ethernet0/3] shutdown
[Quidway-Ethernet0/3] undo shutdown
3.2.3 设置以太网端口为自协商方式
可以使用以下命令设置以太网端口为自协商方式。当以太网端口被设置为自协商方式后，端口的速率及双工状态均由本端口和对端端口双方自动协商而定。
请在以太网端口视图下进行下列配置。
表3-3 设置以太网端口为自协商方式
操作
命令
设置以太网端口为自协商方式
negotiation-auto
需要注意的是，当以太网端口的速率和双工状态被设置后，自协商方式自动关闭。
例：将以太网端口Ethernet0/3设置为自协商方式。
[Quidway-Ethernet0/3] negotiation-auto
3.2.4 设置以太网端口速率和双工状态
可以使用以下命令对以太网端口的速率和双工状态进行设置。
请在以太网端口视图下进行下列设置。
表3-4 设置以太网端口速率和双工状态
操作
命令
设置以太网端口的速率
speed { 10 | 100 }
设置以太网端口的双工状态
duplex { full | half }
命令中的参数含义如下：
10：表示10Mbit/s速率。
100：表示100Mbit/s速率。
full：表示全双工状态。
half：表示半双工状态。
需要注意的是：
以太网端口的速率和双工状态必须同时设置才能生效，只设置其中一项将不会起作用。
10Base-T/100Base-TX以太网端口支持10Mbit/s、100Mbit/s两种速率，可以根据需要对其设置；100Base-FX多模/单模以太网端口的速率和工作模式由系统设置为100Mbit/s、全双工模式，用户不能对其进行设置。如果设置，则系统会给出提示“Can't set the ports by the mode”。
汇聚端口不能设置双工、速率模式。
当希望在发送数据包的同时可以接收数据包，可以将端口设置为全双工状态；当希望端口在同一时刻只能发送或接收数据包时，可以将端口设置为半双工状态；当希望端口的双工状态由本端和对端协商而定的话，可以将端口设置为自协商方式，且不需进行本命令的设置。
缺省情况下，端口的速率为自协商方式，双工状态为自协商方式。
例：将以太网端口Ethernet0/1的速率设置为10Mbit/s，工作模式设置为全双工模式。
[Quidway-Ethernet0/1] speed 10
Please set the interface duplex mode,
Now it work in AUTO NEGOTIATION mode
[Quidway-Ethernet0/1] display interface ethernet0/1
Ethernet0/1 is down
Hardware is Fast Ethernet, Hardware address is 00e0-fc00-0010
auto_negotiation, 100_BASE_TX
Flow control is disable
The port belongs to these vlans:
Vlan 1
It is not a monitor port
It doesn't belong to a port-aggregation
0 packets output
0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses
0 packets input
0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses
0 CRC errors
0 long frames
[Quidway-Ethernet0/1] duplex full
[Quidway-Ethernet0/1] display interface ethernet0/1
Ethernet0/1 is down
Hardware is Fast Ethernet, Hardware address is 00e0-fc00-0010
Full-duplex 10M 100_BASE_TX
Flow control is disable
The port belongs to these vlans:
Vlan 1
It is not a monitor port
It doesn't belong to a port-aggregation
0 packets output
0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses
0 packets input
0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses
0 CRC errors
0 long frames
从以上配置和系统显示可以看出，当配置了速率后，系统提示“请配置双工模式，目前处于自协商状态”；查看端口信息也可以看到端口处于自协商状态；之后配置双工状态，再次查看端口信息，可以看到所配置的速率和双工状态已经起作用。
3.2.5 设置以太网端口的流量控制
如果希望对端口上接收和发送的报文进行流量控制，可以使用以下命令进行设置。
请在以太网端口视图下进行下列配置。
表3-5 设置以太网端口的流量控制
操作
命令
设置以太网端口的流量控制
flow-control
恢复以太网端口流量控制的缺省状态
undo flow-control
缺省情况下，以太网端口对报文不进行流量控制。
例：开启以太网端口Ethernet0/3的流量控制。
[Quidway-Ethernet0/3] flow-control
例：关闭以太网端口Ethernet0/3的流量控制。
[Quidway-Ethernet0/3] undo flow-control
3.2.6 设置以太网端口的自环测试
通过对以太网端口进行自环测试，用户可以检测端口是否可用。可以使用下面的命令来设置以太网端口的自环测试方式。
请在以太网端口视图下进行下列配置。
表3-6 设置以太网端口的自环测试
操作
命令
设置以太网端口进行内环测试
loopback internal
设置以太网端口进行外环测试
loopback external
需要注意的是：
进行内环或外环测试时，端口必须处于UP状态，并且外环测试时需要插接外环插头。在自环测试结束后一定要将自环头拔下，以免造成网络故障。
使用loopback命令进行自环测试时，端口将禁止转发数据包，一定时间后自环测试自动结束并上报自环测试结果。
如果在端口上执行了shutdown命令后，则此端口不能进行自环测试；在进行自环测试期间系统将禁止在端口上进行speed、duplex、shutdown操作。
例：对以太网端口Ethernet0/17进行内环测试。
[Quidway-Ethernet0/17] loopback internal
例：对以太网端口Ethernet0/17进行外环测试。
[Quidway-Ethernet0/17] loopback external
3.3 以太网端口汇聚配置
3.3.1 以太网端口汇聚简介
端口汇聚是将多个端口聚合在一起，以实现对出/入负荷在各成员端口中进行分担，增加带宽。
& 说明：
(1) S2008B以太网交换机不支持端口汇聚。
(2) S2016B/S2026B以太网交换机支持端口汇聚，其中，S2016B支持将Ethernet0/15、Ethernet0/16两个上行端口汇聚在一起；S2026B支持将Ethernet0/23、Ethernet0/24两个上行端口汇聚在一起。
3.3.2 以太网端口汇聚配置
可以使用以下命令设置或取消以太网端口的汇聚。
请在系统视图下进行下列配置。
表3-7 设置以太网端口汇聚
操作
命令
设置以太网端口汇聚
link-aggregation
取消以太网端口汇聚
undo link-aggregation
需要注意的是：
S2016B和S2026B以太网交换机的端口汇聚方式已经被系统预先设定：S2016B以太网交换机下面一排端口的报文通过Ethernet0/15端口上行，上面一排端口的报文通过Ethernet0/16端口上行；S2026B以太网交换机下面一排端口的报文通过Ethernet0/23端口上行，上面一排端口的报文通过Ethernet0/24端口上行。同时上行端口需要和相对应的下行端口在同一个VLAN中，否则无法实现汇聚功能。
当S2016B的Ethernet0/15、Ethernet0/16两个端口或S2026B的Ethernet0/23、Ethernet0/24两个端口的速率及双工模式不同时，也可以进行汇聚，但系统会将两个端口强制设置为100Mbit/s、全双工工作模式，并且在取消汇聚前不能更改端口的速率和双工模式。另外在配置过程中需要注意，对端的端口也要设置为汇聚端口并且与本端速率及双工状态相同，这样才能实现端口汇聚的功能。
汇聚端口始终为打开模式，不能被shutdown。在进行汇聚后，Ethernet0/16端口将加入到Ethernet0/15端口所在的VLAN中，Ethernet0/24端口将加入到Ethernet0/23端口所在的VLAN中。
汇聚端口不能是镜像端口，反之亦然。即如果S2016B的Ethernet0/15、Ethernet0/16或S2026B的Ethernet0/23、Ethernet0/24端口已经设置为镜像端口，则汇聚配置不能成功。如果设置为汇聚端口，则镜像配置不能成功。
例：设置端口汇聚。
[Quidway] link-aggregation
3.4 以太网端口镜像配置
3.4.1 以太网端口镜像简介
S2000B系列以太网交换机提供基于端口的镜像功能（即可将指定端口的报文复制到监控端口，用于报文的分析和监视）。
& 说明：
S2000B系列以太网交换机支持将多个被镜像端口的报文复制到一个镜像端口，但考虑到流控，建议用户进行一对一的镜像。
3.4.2 以太网端口镜像配置
可以使用以下命令设置S2000B系列以太网交换机的镜像端口和被镜像端口。
配置方式有两种：
(1) 通过一条命令配置镜像端口和被镜像端口
(2) 分别通过两条命令配置镜像端口和被镜像端口
在分别配置镜像端口和被镜像端口时，必须先配置镜像端口，再配置被镜像端口。当新的镜像端口被设置后，原有的镜像端口被自动取消。
请在系统视图下进行下列配置。
表3-8 配置镜像端口和被镜像端口
操作
命令
配置镜像端口和被镜像端口
mirroring-port interface_list [ observing-port { interface_type interface_num | interface_name } ]
配置镜像端口
monitor-port { interface_type interface_num | interface_name }
配置被镜像端口
mirroring-port interface_list
删除镜像端口
undo monitor-port
删除被镜像端口
undo mirroring-port { interface_list }
命令中的参数含义如下：
interface_list：被镜像端口列表，interface_list = { interface_type interface_num | interface_name ⋯ } [ to { interface_type interface_num | interface_name ⋯ } ]。其中，interface_type为端口类型，在S2000B系列以太网交换机中只有Ethernet。interface_num为端口号，采用槽位编号/端口编号的格式。S2008B以太网交换机的槽号只能取0，端口号取值范围为1～9。S2016B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～17；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。S2026B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～25；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。interface_name为端口类型+端口号（槽位编号/端口编号）。⋯表示可以选择多个端口。
observing-interface：镜像端口，表示方法为interface_type interface_num | interface_name。
需要注意的是：删除镜像端口后，被镜像端口即被删除；删除被镜像端口后，镜像端口还保留。
例：设置以太网端口Ethernet0/1为镜像端口，Ethernet0/2为被镜像端口。
[Quidway] mirroring-port ethernet0/2 observing-port ethernet0/1
例：设置以太网端口Ethernet0/1为镜像端口，Ethernet0/2为被镜像端口。
[Quidway] monitor-port ethernet0/1
[Quidway] mirroring-port ethernet0/2
3.5 以太网端口显示和调试
可以使用以下命令查看以太网交换机端口、汇聚端口或镜像端口的相关信息，并可以清除以太网端口的统计信息。
在完成上述配置后，在所有视图下执行display命令可以显示配置后以太网端口的运行情况，用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下执行reset命令可以清除以太网端口的统计信息。
表3-9 以太网端口显示和调试
操作
命令
显示端口的所有信息
display interface [ interface_type interface_num | interface_name ]
清除所有端口的统计信息
reset
显示以太网镜像端口设置
display monitor
显示以太网端口汇聚信息
display link-aggregation
使用display interface命令可以查看指定或所有端口的相关信息，包括端口类型、端口状态、是否双工、端口速率以及是否镜像端口、是否汇聚端口等，如果该命令没有参数则显示所有端口的信息。
使用display monitor命令可以查看镜像端口和被镜像端口的相关信息。
使用display link-aggregation命令可以查看汇聚主端口、子端口以及汇聚模式。
例：显示以太网端口Ethernet0/1的所有信息。
<Quidway> display interface ethernet0/1
Ethernet0/1 is down
Hardware is Fast Ethernet, Hardware address is 00e0-fc00-0010
auto_negotiation, 100_BASE_TX
Flow control is disable
The port belongs to these vlans:
Vlan 1
It is not a monitor port
It doesn't belong to a port-aggregation
0 packets output
0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses
0 packets input
0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses
0 CRC errors
0 long frames
以上显示信息表示Ethernet0/1端口处于down状态，它是FE端口，硬件地址是00e0-fc00-0010，工作在自协商方式，流控处于关闭状态，端口属于VLAN1，此端口不是镜像端口，也不是汇聚端口，向外发送了0个包，发送字节数为0字节，0次组播，0次广播，接收了0个包，接收字节数为0字节，0次组播，0次广播。
例：显示镜像端口内容。
[Quidway] display monitor
Information about monitor port(s)
The observing port : Ethernet0/1
The monitored ports:
Ethernet0/2
以上显示信息表示镜像端口为Ethernet0/1，被镜像端口为Ethernet0/2。
例：显示汇聚端口组的相关信息。
<Quidway> display link-aggregation
Master port: Ethernet0/15
Other sub-ports:
Ethernet0/16
Mode: both
以上显示信息表示汇聚主端口是Ethernet0/15，子端口是Ethernet0/16。

第4章 VLAN配置
4.1 VLAN简介
VLAN（Virtual Local Area Network）即虚拟局域网，是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的技术。
VLAN技术允许网络管理者将一个物理的LAN逻辑地划分成不同的广播域（或称虚拟LAN，即VLAN），每一个VLAN都包含一组有着相同需求的计算机工作站，与物理上形成的LAN有着相同的属性。但由于它是逻辑地而不是物理地划分，所以同一个VLAN内的各个工作站无须被放置在同一个物理空间里，即这些工作站不一定属于同一个物理LAN网段。一个VLAN内部的广播和单播流量都不会转发到其他VLAN中，从而有助于控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。
S2000B系列以太网交换机支持基于端口的VLAN。
4.2 VLAN配置
VLAN配置包括：
创建/删除VLAN
给VLAN指定端口
对VLAN进行配置时，首先应根据需求创建VLAN，之后为VLAN指定端口。
4.2.1 创建/删除VLAN
可以使用以下命令创建VLAN并进入VLAN视图或删除已存在的VLAN。
请在系统视图下进行下列配置
表4-1 创建/删除VLAN
操作
命令
进入VLAN视图或创建VLAN并进入VLAN视图
vlan vlan-id
删除已存在的VLAN
undo vlan vlan-id
命令中的参数含义如下：
vlan-id：VLAN的ID，取值范围为1～4095。
需要注意的是：
当HGMP处于开启状态时，VLAN 2047被系统保留，不能被用户创建或删除。当HGMP处于关闭状态时，无此限制。
创建VLAN时，如果该VLAN已存在，则直接进入该VLAN视图；如果该VLAN不存在，则首先创建VLAN，然后进入VLAN视图。
例：进入VLAN1视图。
[Quidway] vlan 1
[Quidway-vlan1]
4.2.2 给VLAN指定端口
当需要为VLAN增加以太网端口或删除VLAN的某些以太网端口时，可以通过以下命令来实现。S2000B系列以太网交换机的端口可以属于多个VLAN。
请在VLAN视图下进行下列配置。
表4-2 给VLAN指定端口
操作
命令
为指定的VLAN增加以太网端口
port interface_list
为指定的VLAN删除以太网端口
undo port interface_list
命令中的参数含义如下：
interface_list：以太网端口列表，interface_list = { interface_type interface_num | interface_name ⋯ } [ to { interface_type interface_num | interface_name ⋯ } ]。其中，interface_type为端口类型，在S2000B系列以太网交换机中只有Ethernet。interface_num为端口号，采用槽位编号/端口编号的格式。S2008B以太网交换机的槽号只能取0，端口号取值范围为1～9。S2016B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～17；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。S2026B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～25；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。interface_name为端口类型+端口号（槽位编号/端口编号）。⋯表示可以选择多个端口。
需要注意的是，当输入的端口已经包含在指定VLAN中时，再次向该指定VLAN加入该端口时将提示出错。
在HGMP不启动的情况下，初始状态所有端口都属于VLAN1。
例：向VLAN 2中加入从Ethernet0/4到Ethernet0/7、Ethernet 0/2以太网端口，命令的参数重复次数是2次。
[Quidway-vlan2] port ethernet 0/4 to ethernet 0/7 ethernet 0/2
4.3 VLAN显示和调试
在完成上述配置后，在所有视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的相关信息，包括：VLAN ID、VLAN包含的端口。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表4-3 VLAN显示和调试
操作
命令
显示VLAN相关信息
display vlan [ vlan-id ]
命令中的参数含义如下：
vlan-id：指定要显示的VLAN ID，取值范围为1～4095。
如果指定vlan-id，则显示指定VLAN的信息；如果不指定，将显示已创建的所有VLAN的信息。
例：显示VLAN1的信息。（本例针对HGMP没有启动的情况）
<Quidway> display vlan 1
Vlan ID: 1
Type: static
Ports:
Ethernet 0/1  Ethernet 0/2  Ethernet 0/3  Ethernet 0/4  Ethernet 0/5  Ethernet 0/6 Ethernet 0/7  Ethernet 0/8  Ethernet 0/9  Ethernet 0/10  Ethernet 0/11 Ethernet 0/12  Ethernet 0/13  Ethernet 0/14  Ethernet 0/15  Ethernet 0/16  Ethernet 0/17
以上结果显示VLAN 1中包括Ethernet0/1～Ethernet0/17的端口。
4.4 VLAN配置举例
1. 组网需求
现有VLAN2、VLAN3，通过配置将端口Ethernet0/1和Ethernet0/2包含到VLAN2中，将端口Ethernet0/3和Ethernet0/4包含到VLAN3中。
2. 组网图
图4-1 VLAN配置示例图
3. 配置步骤
[Quidway] vlan 2   
[Quidway-vlan2] port ethernet0/1 to ethernet0/2
#配置VLAN2, 向VLAN2中加入端口Ethernet0/1和Ethernet0/2。
[Quidway] vlan 3
[Quidway-vlan3] port ethernet0/3 to ethernet0/4
#配置VLAN3, 向VLAN3中加入端口Ethernet0/3和Ethernet0/4。

第5章 QoS配置
5.1 QoS简介
S2000B系列以太网交换机实现简单的QoS功能。以太网交换机上每个端口可以具有两个优先级：高优先级和低优先级。通过设置端口的优先级，在网络拥塞发生时，系统将首先丢弃低优先级端口上的报文，从而保证高优先级报文的传送。
5.2 QoS配置
QoS配置包括：
使能全局QoS
配置端口优先级
必须首先使能全局的QoS，才能配置以太网交换机端口的优先级。
5.2.1 使能/关闭全局QoS
当QoS使能后，端口的优先级才会起作用。
请在系统视图下进行下列配置 表5-1 使能QoS并配置权值
操作
命令
使能QoS并配置权值
qos weight
关闭QoS
undo qos
命令中的参数含义如下：
weight：QoS的权值，取值范围为1～10。在使能全局QoS的时候，需要指定一个QoS的权值。假设weight取值为5，则在拥塞发生时，高优先级的端口上通过报文的字节数与低优先级端口上通过报文的字节数之比为5：1。
缺省情况下，QoS处于关闭状态。使能QoS而没有配置权值时，权值缺省为5。
例：使能全局QoS。
[Quidway] qos 10
5.2.2 配置端口优先级
可以使用以下命令对以太网端口的优先级进行设置。
请在以太网端口视图下进行下列配置。
表5-2 设置以太网端口优先级
操作
命令
设置以太网端口为高优先级
priority
恢复以太网端口优先级为缺省值
undo priority
缺省情况下，以太网端口处于低优先级。
需要注意的是，只有当QoS使能后，该设置才有效。
例：配置以太网端口Ethernet0/3为高优先级。
[Quidway-Ethernet0/3] priority
5.3 QoS显示和调试
在完成上述配置后，在所有视图下执行display命令可以显示配置后QoS的相关信息，比如查看QoS是否使能以及QoS的权值为多少。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表5-3 QoS显示和调试
操作
命令
显示QoS相关信息
display qos-info
例：显示QoS相关信息（QoS处于关闭状态时）。
<Quidway> display qos-info
QoS is disable
以上结果显示QoS处于关闭状态。
例：使能QoS并配置权值为10后，显示QoS相关信息。
[Quidway] qos 10
[Quidway] display qos-info
QoS weight is 10
以上结果显示QoS处于使能状态，权值为10。
5.4 QoS配置举例
1. 组网需求
S2016B的两个端口Ethernet0/1、Ethernet0/2分别连接到用户的PC上。将S2016B的Ethernet0/1设置为高优先级，Ethernet0/2设置为低优先级，则在网络拥塞发生的时候，将优先丢弃Ethernet0/2上的报文，两个端口上通过的报文比例为10：1。
2. 组网图
图5-1 QoS配置组网图
3. 配置步骤
# 使能全局QoS并配置权值为10。
[Quidway] qos 10
# 配置以太网端口Ethernet0/1为高优先级。
[Quidway] interface ethernet0/1
[Quidway-Ethernet0/1] priority
& 说明：
缺省情况下，以太网端口处于低优先级。故以太网端口Ethernet0/2的优先级无需配置。

第6章 系统管理
6.1 地址表管理
S2000B系列以太网交换机维护着一张用于转发的地址表。这张表的表项包含了设备的地址及与此设备相连的交换机端口号。对于目的地址能够在地址表中查到的报文，以太网交换机直接采用硬件转发方式处理；对于目的地址不能在地址表中查到的报文，以太网交换机采用广播方式处理。
S2000B系列以太网交换机具有地址学习的功能。如果接收到的报文的源地址在地址表中不存在，以太网交换机就会将此报文的源地址及接收此报文的端口号作为一个新的表项添加到地址表中。地址表为所有VLAN域所共享。根据网络实际情况，管理员可以手工配置地址表。
S2000B系列以太网交换机提供地址老化的功能。与以太网交换机连接的设备如果在一定时间内没有发送任何报文，以太网交换机就会删除与此设备相关的地址表项。地址老化功能只对学习到的或者用户配置的可老化（动态）地址表项起作用。
6.1.1 添加/修改/删除单播地址表项
管理员根据实际情况可以人工添加、修改或删除地址表中的表项。可以删除与某个端口相关的所有地址表项（只能是单播地址），也可以选择删除某类地址表项如动态表项、静态表项。
请在系统视图下进行下列配置。
表6-1 添加/修改/删除地址表项
操作
命令
添加/修改地址表项
mac-address { dynamic | permanent | static } mac_address interface { interface_name | interface_type interface_num }
删除地址表项
undo mac-address [ static | permanent | dynamic ] [ mac_address ] [ interface { interface_name | interface_type interface_num } ]
命令中的参数含义如下：
static：静态表项，不会被老化掉，交换机复位丢失。
permanent：永久表项，交换机复位不丢失（需用write命令保存）。S2000B系列以太网交换机最多可以设置64个永久地址表项。
dynamic：动态表项，会被老化掉。
mac_address：MAC地址，采用H-H-H的形式。
interface_type：端口类型，在S2000B系列以太网交换机中只有Ethernet。
interface_num：端口号，采用槽位编号/端口编号的格式。S2008B以太网交换机的槽号只能取0，端口号取值范围为1～9。S2016B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～17；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。S2026B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～25；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。
interface_name：端口名，表示方法为端口类型+端口号（槽位编号/端口编号）。
需要注意的是，在删除动态地址表项时会同时把学习到的地址表项删除。
例：添加一个地址表项，MAC地址为00e0-fc01-0101，端口号为Ethernet0/1，并将该表项设置为静态表项。
[Quidway] mac-address static 00e0-fc01-0101 interface ethernet 0/1
6.1.2 设置单播地址表老化时间
设置合适的老化时间可以有效的实现地址老化的功能。如果一个设备在老化时间的时长范围内没有发送任何报文，其对应的地址表项就会被删除。设置过短的老化时间会造成地址表项很快就被删除，这样与相应地址表项匹配的数据报文会因为找不到目的地址而被广播，从而影响交换机的运行性能；设置过长的老化时间会导致不再使用的地址表项在地址表中长期存在，容易导致交换机的地址表资源耗尽，交换机无法根据网络的变化更新地址表，造成大量报文找不到目的地址而被广播。建议使用缺省地址老化时间值。
请在系统视图下进行下列配置。
表6-2 设置地址表老化时间
操作
命令
设置MAC地址表的老化时间
mac-address timer { aging age | no-aging }
恢复MAC地址表的老化时间为缺省值
undo mac-address timer aging
命令中的参数含义如下：
age：MAC地址表的老化时间，取值范围为0和10～1000000，单位为秒。取值为0表示不老化。
缺省情况下，MAC地址表的老化时间为300秒。
例：设置MAC地址表的老化时间为500s。
[Quidway] mac-address timer aging 500
6.1.3 添加/修改/删除组播地址表项
组播可以节省带宽，减少网络流量。S2000B系列以太网交换机提供两个组播地址。HGMP启动后将占用ID为0的组播地址（若该地址已存在，则被覆盖），这个组播地址不能被修改或删除；此时用户只能配置一个组播地址表项。管理员根据实际情况可以人工添加或删除组播地址表项。
请在系统视图下进行下列配置。
表6-3 添加/修改/删除组播地址表项
操作
命令
添加/修改组播地址表项
multicast id { 0 | 1 } multi_mac  interface_list
删除组播地址表项
undo multicast id { 0 | 1 }
命令中的参数含义如下：
0：表示第一个组播地址。
1：表示第二个组播地址。
multi_mac：组播MAC地址，采用H-H-H的形式。
interface_list：以太网端口列表，interface_list = { interface_type interface_num | interface_name ⋯ } [ to { interface_type interface_num | interface_name ⋯ } ]。其中，interface_type为端口类型，在S2000B系列以太网交换机中只有Ethernet。interface_num为端口号，采用槽位编号/端口编号的格式。S2008B以太网交换机的槽号只能取0，端口号取值范围为1～9。S2016B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～17；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。S2026B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～25；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。interface_name为端口类型+端口号（槽位编号/端口编号）。表示可以选择多个端口。
例：添加一个组播地址表项，组播MAC地址为0100-fc01-0101，端口号为Ethernet0/1。
[Quidway] multicast id 1 0100-fc01-0101 ethernet0/1
6.1.4 地址表管理显示和调试
在完成上述配置后，在所有视图下执行display命令可以显示配置后地址表管理的相关信息，比如显示MAC地址表的老化时间以及MAC地址表的信息，包括地址表项、地址状态（静态还是动态）、地址对应的端口等。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表6-4 地址表管理显示和调试
操作
命令
显示MAC地址表信息
display mac-address [ mac_address ] [ [ static | permanent | dynamic ] { interface { interface_name | interface_type interface_num } | all } ]
显示MAC地址表的老化时间
display mac-address aging-time
命令中的参数含义如下：
static：显示静态地址表项。
permanent：显示永久地址表项。
dynamic：显示动态地址表项。
mac_address：MAC地址。
interface_type：端口类型，在S2000B系列以太网交换机中只有Ethernet。
interface_num：端口号，采用槽位编号/端口编号的格式。S2008B以太网交换机的槽号只能取0，端口号取值范围为1～9。S2016B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～17；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。S2026B以太网交换机的槽号取值范围为0～1，槽号取0表示固定的以太网端口，端口号取值范围为1～25；槽号取1表示扩展的以太网百兆光口，端口号只能取1。
interface_name：端口名，表示方法为端口类型+端口号（槽位编号/端口编号）。
all：显示地址表中所有地址表项。
例：显示地址表中MAC地址为00e0-fc01-0101的地址表项的信息。
[Quidway] display mac-address 00e0-fc01-0101
MAC ADDR VLAN ID STATE PORT INDEX AGING TIME（s）
00e0-fc01-0101 N/A Config static Ethernet0/1 NOAGED
以上显示信息表示：MAC地址为00e0-fc01-0101的数据包将从Ethernet0/1端口转发，这个表项被设置为静态表项。
例：显示MAC地址表的老化时间。
[Quidway] display mac-address aging-time
mac-address aging-time: 300s
以上显示信息表示：MAC地址表的老化时间为300s。
6.2 配置文件管理
6.2.1 配置文件内容及格式
配置文件为一文本文件，其格式如下：
以命令格式保存。
为了节省空间，只保存非缺省的常数。
命令的组织以命令模式为基本框架，同一命令模式的命令组织在一起，形成一节，节与节之间通常用空行或注释行隔开（以#开始的为注释行）。
以end为结束。
6.2.2 显示当前配置和起始配置
S2000B系列以太网交换机上电时，从Flash Memory（闪速存储器）中读取配置文件进行以太网交换机的初始化工作，因此将Flash Memory中的配置文件称为起始配置。如果Flash Memory中没有配置文件，以太网交换机则使用缺省参数进行初始化。与起始配置相对应，S2000B系列运行过程中正在生效的配置称为当前配置。
在所有视图下执行display命令可以显示当前配置和起始配置的相关信息。
表6-5 显示S2000B系列配置
操作
命令
显示起始配置
display saved-configuration
显示当前配置
display current-configuration
需要注意的是：如果以太网交换机上电之后工作不正常，可以执行display saved-configuration命令查看交换机的启动配置，以定位问题所在。
当用户完成一组配置后，需要验证配置是否正确时，可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些参数，虽然用户已经配置，但如果这些参数所在的功能没有生效，则不予显示。对于某些正在生效的配置参数，如果与缺省工作参数相同，也不显示。
& 说明：
配置文件的显示格式与保存格式相同。
例：显示Flash Memory中以太网交换机的配置文件。
<Quidway> display saved-configuration
#
sysname Quidway
#
hgmp enable
#
qos 10
#
user-interface aux
speed 9600
#
vlan 1
#
vlan 2047
#
interface Ethernet0/1
duplex full
speed 10
undo priority
#
interface Ethernet0/2
undo priority
#
interface Ethernet0/3
undo priority
#
---- More ----
例：显示以太网交换机当前生效的配置参数。
<Quidway> display current-configuration
#
sysname Quidway
#
hgmp enable
#
qos 10
#
user-interface aux
speed 9600
#
vlan 1
#
vlan 2047
#
interface Ethernet0/1
duplex full
speed 10
undo priority
#
interface Ethernet0/2
undo priority
#
interface Ethernet0/3
undo priority
#
---- More ----
6.2.3 修改和保存当前配置
为了使当前配置能够做为S2000B系列以太网交换机下次上电启动时的起始配置，需要使用以下命令保存当前配置到Flash Memory中。
请在用户视图下进行下列配置。
表6-6 保存当前配置
操作
命令
保存当前配置
save
当完成一组配置并且已经达到预定功能时，建议用户将当前配置文件保存到Flash Memory中。
例：保存当前配置文件到Flash Memory中。
<Quidway> save
This will save the configuration in the flash memory.
The switch configurations will be written to flash.
Are you sure?[Y/N]y
Now saving current configuration to flash memory.
Please wait for a while...
Save current configuration to flash memory successfully.
6.2.4 擦除Flash Memory中配置文件
使用以下命令可以擦除S2000B系列以太网交换机Flash Memory中的配置文件。
通常情况下S2000B系列以太网交换机的配置信息是由HGMP Server端进行设置。如果配置文件被擦除后没有取得HGMP Server端的配置信息，则S2000B系列下次上电启动时，将采用缺省的配置参数进行初始化。
请在用户视图下进行下列配置。
表6-7 擦除Flash Memory中配置文件
操作
命令
擦除Flash Memory中配置文件
reset saved-configuration
请慎重执行该命令，最好在技术支持人员指导下使用。
一般在以下几种情况擦出交换机配置文件使用：
以太网交换机软件升级之后，Flash Memory中配置文件可能与新版本软件不匹配，这时可以用reset saved-configuration命令擦除旧的配置文件。
将一台已经使用过的以太网交换机用于新的应用环境，原有的配置文件不能适应新环境的需求，需要对以太网交换机重新配置，这时可以擦除原配置文件后，恢复出厂配置重新配置。
当Flash Memory中的配置文件遭到破坏，如加载了错误的配置文件。
例：擦除Flash Memory中以太网交换机配置文件。
<Quidway> reset saved-configuration
This will erase the configuration in the flash memory.
The switch configurations will be erased to reconfigure.
Are you sure?[Y/N] y（进行确认）
Now erasing the configuration in flash memory.
Please wait for a while...
Erase the configuration in flash memory successfully
6.3 设备管理
S2000B系列以太网交换机提供设备管理功能，包括：显示系统信息、显示当前版本及重新启动以太网交换机。
6.3.1 显示系统信息
当以太网交换机出现故障时，可以使用以下命令一次性地、尽可能全地收集当前设备的运行信息，以便迅速定位问题、解决问题。所收集的信息包括：版本信息、以太网端口信息、VLAN相关信息、当前配置信息、起始配置信息和MAC地址表信息等。此外，系统内存的使用情况也会清晰的显示出来（包括已经分配的内存和空闲的内存空间大小）。
请在所有视图下进行下列操作。
表6-8 显示系统信息
操作
命令
显示系统信息
display diagnostic-information
例：显示系统信息（因显示的内容很多，本例只截取了部分内容）。
<Quidway> display diagnostic-information
---------------display version---------------
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) Software, Version 0.88, RELEASE 0006
Copyright (c) 2002-2003 HUAWEI TECH CO., LTD.
Quidway S2016B with ARM7 Processor
16M bytes SDRAM
1024K bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
Hardware Version is REV.0
Bootrom Version is 101
[Subslot 0] 17 100BASET Hardware Version is REV.0
---------------display Hgmp---------------
Hgmp task is active
Switch not be registered
---------------display interface---------------
Ethernet0/1 is down
Hardware is Fast Ethernet, Hardware address is 00e0-fc00-0010
Full-duplex 10M 100_BASE_TX
Flow control is disable
The port belongs to these vlans:
Vlan 1
It is a monitor observe port
It doesn't belong to a port-aggregation
0 packets output
0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses
0 packets input
0 bytes, 0 multicasts, 0 broadcasts, 0 pauses
0 CRC errors
0 oversize frames
6.3.2 显示系统版本
不同版本的软件提供不同的功能，可以使用以下命令查看S2000B系列以太网交换机的系统版本信息，从而知道当前软件支持的功能特性。
请在所有视图下进行下列操作。
表6-9 显示系统版本
操作
命令
显示系统版本
display version
例：显示系统版本信息。
<Quidway> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) Software, Version 0.88, RELEASE 0006
Copyright (c) 2002-2003 HUAWEI TECH CO., LTD.
Quidway S2016B with ARM7 Processor
16M bytes SDRAM
1024K bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
Hardware Version is REV.0
Bootrom Version is 101
[Subslot 0] 17 100BASET Hardware Version is REV.0
6.3.3 复位交换机
当S2000B系列以太网交换机出现故障需要重新启动时，可以通过以下命令进行复位。
请在用户视图下进行下列配置。
表6-10 复位交换机
操作
命令
复位交换机
reboot
例：复位交换机。
<Quidway> reboot
This will reboot Switch. Continue? [Y/N]y
The system will reset, please waiting...
6.4 设置以太网交换机域名
可以使用以下命令在系统视图下进行下配置修改S2000B系列以太网交换机的域名，以便更清楚的标识各设备。

表6-11 以太网交换机域名设置
操作
命令
设置以太网交换机域名
sysname sysname
恢复以太网交换机域名为缺省名
undo sysname
命令中的参数含义如下：
sysname：欲设置的域名，取值范围为1～30个字符。
需要注意的是，修改以太网交换机的域名将影响命令行提示符，如以太网交换机的域名为Quidway，则用户视图下的命令行提示符为<Quidway>。
缺省情况下，以太网交换机的域名为Quidway。
例：设置以太网交换机的域名为QuidwayS2008B。
[Quidway] sysname QuidwayS2008B
[QuidwayS2008B]
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